[bookmark: _GoBack]营口市工程建设项目建设中“一体化监管服务”事项清单
	项目名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	监理单位
	

	形象进度
	
	面积
	
	层数

	项目
	
	联 动 检 查 项 目
	是
	否
	不确定

	人员
	各参建单位责任人履职情况
	1
	应采用符合住建部数据要求的实名制系统进行管理，应用人脸、虹膜识别技术对现场人员进行考勤
	
	
	

	
	
	2
	项目经理及质量技术管理人员和专职安全员在岗履职
	
	
	

	
	
	3
	分部工程验收总监在岗
	
	
	

	
	
	4
	监理工程师加安全监理员是否旁站巡视
	
	
	

	
	
	5
	基础、主体验收时勘察设计人员参加
	
	
	

	
	
	6
	外墙安装永久性标志牌
	
	
	

	
	
	7
	分部分项工程的班组长
	
	
	

	公告
	公示和公告牌安装情况
	1
	施工单位应当在施工现场大门口等醒目位置设置标准统一的工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、扬尘防治牌、施工现场平面图和工程鸟瞰效果图
	
	
	

	
	
	2
	施工现场显著位置质量监督公告
	
	
	

	
	
	3
	施工现场显著位置五方责任主体公示
	
	
	

	
	
	4
	施工现场危险部位悬挂警示标志
	
	
	

	
	
	5
	施工现场是指重大危险源警示牌
	
	
	

	
	
	6
	房地产开发企业：要求按规定在售楼现场明示绿色建筑等级及主要技术指标等信息
	
	
	

	
	
	7
	建设单位：要求按规定在施工现场显著位置公示绿色建筑节能、节水、节地、节材和环境保护等信息
	
	
	

	施工现场及实体工程
	文明施工
	1
	施工单位应当在施工现场进出口设置门卫室并建立门卫制度
	
	
	

	
	
	2
	施工单位应当在施工现场四周设置连续、封闭、硬质围挡
	
	
	

	
	
	3
	施工现场的施工作业区、办公区、生活区应当分开设置，实行区域化封闭管理。设置统一生活区，疫期按要求设唯一出入口。
	
	
	

	
	
	4
	施工现场必须做地面硬化处理，车行道路及材料加工区必须用C30混凝土覆盖，施工现场内主干道路必须环形畅通，确保雨天不积水，同时设置固定洒水点定时洒水（每日至少2次），确保无扬尘
	
	
	

	
	
	5
	施工现场要设置通畅和良好的排水系统和沉淀池，确保排水畅通。施工泥浆和生活污水要经过沉淀后，予以排放
	
	
	

	
	
	6
	施工单位应当在施工现场运输通道进出口设置车辆清洗设施, 在淤泥冲洗干净后，方可驶出施工现场
	
	
	

	
	
	7
	施工现场的各种设施、设备器材、建筑材料、构配件等物料应当按照施工总平面图划定的区域存放，并设置标识牌。材料和大模板等存放场地必须平整坚实，各种材料、构件要按品种、规格分类堆放整齐。散装材料要入池，并设置明显标牌
	
	
	

	
	
	8
	施工现场的建筑垃圾要集中收集，并及时清运。禁止焚烧建筑垃圾，严禁凌空抛掷建筑垃圾，应当建立封闭式垃圾站或者能够有效防止扬尘和垃圾飘散的堆场
	
	
	

	
	
	9
	施工现场堆放工程渣土.基础边坡.裸露场地.砂石料.回填土必须进行覆盖，堆放高度、位置等要符合国家相关标准、
	
	
	

	
	
	10
	施工现场提倡统一设置食堂。食堂应当符合卫生标准，有卫生许可证，食堂工作人员持健康证上岗，制定健全的生活管理制度并上墙公示。
	
	
	

	
	
	11
	宿舍应当安装可开启式窗户，每间宿舍人均使用面积不得小于2.5平方米，通道宽度不小于0.9米，宿舍内应设置单人铺，层铺的搭设不应超过2层。严禁使用通铺、地铺，每间宿舍住宿人员不得超过16人
	
	
	

	
	
	12
	应在建设工程施工现场出入口、料堆、主要施工现场等重点部位安装视频监控设施，应用视频信息网络对建设工程质量、安全生产和现场文明施工情况进行实时图像监控管理
	
	
	

	
	质量状况
	1混凝土、砂浆
	按规定采用预拌混凝土
	
	
	

	
	
	
	按规定采用预拌砂浆
	
	
	

	
	
	
	按标准留置砂浆试块
	
	
	

	
	
	
	按标准留置混凝土试块
	
	
	

	
	
	
	检测预拌混凝土坍落度
	
	
	

	
	
	2基槽
	基槽开挖不得有机械设备扰动基土和桩体
	
	
	

	
	
	
	基槽内不得积水
	
	
	

	
	
	3成品保护
	钢筋作业面 有成品保护
	
	
	

	
	
	
	新浇筑混凝土作业面 有保护措施
	
	
	

	
	
	
	雨季施工 对现场作业面采取防雨措施
	
	
	

	
	
	
	冬期施工 采取相应加热保温措施
	
	
	

	
	
	
	混凝土拆模后在规定时间内养护
	
	
	

	
	
	4现场材料
	砌块 标准堆放，无断裂
	
	
	

	
	
	
	钢筋无油污及片状老锈
	
	
	

	
	
	
	防水材料标准堆放及保护
	
	
	

	
	
	
	保温板不得有观感缺陷
	
	
	

	
	
	
	预拌混凝土现场不得加水
	
	
	

	
	
	
	预拌混凝土现场不得加水
	
	
	

	
	
	5施工荷载
	作业面大量堆放砌块
	
	
	

	
	
	
	机械设备动荷载过大
	
	
	

	
	
	6  外观缺陷
	露筋
	
	
	

	
	
	
	蜂窝、麻面、孔洞
	
	
	

	
	
	
	夹渣、疏松
	
	
	

	
	
	
	裂缝
	
	
	

	
	
	
	连接部位缺陷
	
	
	

	
	
	
	缺棱掉边、变形等
	
	
	

	
	
	
	任意在结构构件开洞、开槽
	
	
	

	
	
	
	砌筑工程（含填充结构）有裂缝
	
	
	

	
	安全状况
	1  基坑
	开挖深度超2m及以上的基坑周边安装不低于1.2m且安装牢固的防护栏杆
	
	
	

	
	
	
	基坑内设安全警示灯
	
	
	

	
	
	
	基坑内设置供施工人员上下的专用梯道
	
	
	

	
	
	
	基坑周边有毗邻建筑物需要进行检测
	
	
	

	
	
	2  脚手架、模板
	架体基础是否平整夯实并进行硬化处理，有排水措施
	
	
	

	
	
	
	落地脚手架、悬挑式脚手架沿架体外围是否用密目式安全网全封闭
	
	
	

	
	
	
	全立面连续设置剪刀撑到顶部
	
	
	

	
	
	
	假体超过作业面1.5米
	
	
	

	
	
	
	架体作业面铺满跳板
	
	
	

	
	
	
	架体禁止堆放物料
	
	
	

	
	
	3  塔吊
	基础周边有积水
	
	
	

	
	
	
	吊钩有保险装置
	
	
	

	
	
	4升降机
	防护围栏门机电联锁装置失效、不可靠
	
	
	

	
	
	5  高处作业
	高处作业人员要求佩戴安全帽、安全带；
	
	
	

	
	
	
	临边连续设置防护栏杆
	
	
	

	
	
	
	防护栏杆使用安全立网封闭
	
	
	

	
	
	
	防护栏杆使用安全立网封闭
	
	
	

	
	
	
	栏杆下设置高度不低于180mm的挡脚板 
	
	
	

	
	
	
	临边、洞口是否设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防护设施；
	
	
	

	
	
	
	电梯井内每隔两层（10米）设一道安全网
	
	
	

	
	
	
	是否设置安全通道并畅通；
	
	
	

	
	
	6  临时用电
	外电线路与在建工程脚手架、起重机械、场地机动车道应采取隔离防护措施
	
	
	

	
	
	
	悬挂明显的安全警示标志；
	
	
	

	
	
	
	屏障、遮拦、围栏、保护网等防护设施是否采用木、竹或其他绝缘材料形成强制性隔离；
	
	
	

	
	
	
	外电防护设施是否稳固。
	
	
	

	
	
	
	施工现场配电系统执行三级配电两级保护
	
	
	

	
	
	
	总配电箱与分配电箱是否有防雨防砸措施
	
	
	

	
	
	
	多路配电是否有使用标识  
	
	
	

	
	
	
	开关箱是否一闸多用。
	
	
	

	
	
	
	配电箱电缆穿管埋地或架空敷设
	
	
	

	
	
	7   施工机具
	加工作业区是否搭设安全防护棚搭
	
	
	

	
	
	
	作业防护棚具备抗砸能力；
	
	
	

	基本资料
	建筑市场
	1
	建设单位与承包单位应严格依法签订合同，明确双方权利、义务、责任，严禁违法发包、转包、违法分包和挂靠，确保工程质量和施工安全。
	
	
	

	
	
	2
	现场应备好总分包单位及专业承包单位资质证书及安全生产许可复印件、工程材料、构配件、设备报审表、施工日记、监理例会记录及签到薄等
	
	
	

	
	文明施工
	1
	应根据工程实际情况制定有针对性的文明施工方案、扬尘防治专项方案及土方清运方案
	
	
	

	
	质量方面
	1方案
	施工组织设计符合要求，应由施工企业及监理单位审批、签章
	
	
	

	
	
	
	常见质量问题治理及各专项施工方案方案应按程序审批签章
	
	
	

	
	
	2日志
	施工日记记载规范且与进度相符
	
	
	

	
	
	
	监理日记内容应规范且与进度相符
	
	
	

	
	
	3记录
	监理旁站记录、混凝土浇筑令
	
	
	

	
	
	
	与进度相同的检验批验收记录、隐蔽记录及分部、分项验收记录责任单位签章齐全、结论明确
	
	
	

	
	
	4材料
	材料、构配件进场验收记录签章齐全、结论明确
	
	
	

	
	
	
	材料、构配件复试报告齐全
	
	
	

	
	安全方面
	1基坑
	开挖深度超2m（含2m）有专项施工方案
	
	
	

	
	
	
	开挖深度超5m（含5m）有监测方案
	
	
	

	
	
	
	开挖深度超5m（含5m）组织专家对专项施工方案论证
	
	
	

	
	
	
	专项施工方案及监测方案是否按专家组意见修改完善。
	
	
	

	
	
	
	专项施工方案是否有施工单位技术负责人、监理单位总监签章
	
	
	

	
	
	
	是否有监理检查、监理通知和反馈等相关记录
	
	
	

	
	
	
	是否有验收记录，签章是否完整
	
	
	

	
	
	
	验收记录相关责任主体是否签章
	
	
	

	
	
	2脚手架、模板
	专项施工方案，签章完整
	
	
	

	
	
	
	专项施工方案按规定组织专家论证
	
	
	

	
	
	
	专项施工方案按专家组意见修改完善
	
	
	

	
	
	
	签章符合规定
	
	
	

	
	
	
	专项施工方案有施工单位技术负责人、监理单位总监签章
	
	
	

	
	
	
	有监理检查、监理通知和反馈等相关记录
	
	
	

	
	
	
	有验收记录，签章完整
	
	
	

	
	
	
	验收记录相关责任主体签章
	
	
	

	
	
	3起重机械
	有产权备案证
	
	
	

	
	
	
	有安装（或拆卸）告知书
	
	
	

	
	
	
	验收合格后30日内取得使用登记
	
	
	

	
	
	
	有安装、拆卸专项施工方案，签章完整
	
	
	

	
	
	
	操作人员有合法有效的特种作业人员操作证件
	
	
	

	
	
	
	起重机械经具备相应资质的检测机构检测，检测报告认定检测合格
	
	
	

	
	
	
	安全装置有定期检查记录和设备维护记录
	
	
	

	
	
	
	有监理检查、监理通知和反馈等相关记录
	
	
	

	
	
	
	初次使用有“四方”验收记录，签章完整
	
	
	

	
	
	
	附着有验收记录，签章完整
	
	
	

	
	
	4登高作业
	有高处作业相关设计文件、专项施工方案
	
	
	

	
	
	
	有监理旁站、巡视和平行检验相关记录
	
	
	

	
	
	
	有监理检查、监理通知和反馈等相关记录
	
	
	

	
	
	
	验收记录相关责任主体签章
	
	
	

	
	
	5临时用电
	有专项施工方案，签章完整
	
	
	

	
	
	
	有监理旁站、监理通知单和反馈等相关记录
	
	
	

	
	
	
	有验收记录，签章完整
	
	
	

	
	
	
	有现场临时用电平面图
	
	
	

	
	
	6施工机具
	有验收记录，签章完整
	
	
	

	
	
	
	有监理旁站、监理通知单和反馈等相关记录
	
	
	

	
	
	
	有专项施工方案，签章完整
	
	
	

	
	      节能及绿色建筑
	1
	房地产开发企业：要求在商品房买卖合同和住宅质量保证书、住宅使用说明书中载明节能、节水、节地、节材信息和设施设备的保修期限、保护要求等内容。
	
	
	

	
	
	2
	设计单位：1.要求按照建筑节能标准进行设计并提供建筑节能专篇(附建筑节能备案表)；2.要求按照绿色建筑标准进行设计并提供绿色建筑专篇(附绿色建筑评定表)；3.要求在项目中选用符合建筑节能、绿色建筑要求的建筑材料、建筑构配件、设施设备。
	
	
	

	
	
	3
	施工图设计文件审查机构:1.要求按建筑节能标准、绿色建筑标准对施工图设计文件进行审查；2.不能为不符合建筑节能标准、绿色建筑标准的施工图设计文件出具施工图设计文件审查合格证书。
	
	
	

	
	
	4
	要建设单位：要求按规定委托符合资质的工程质量检测机构对进入施工现场的节能材料、设备等进行见证取样检测并提供检测报告。
	
	
	

	
	
	5
	建设单位：要求按规定委托符合资质的建筑能效测评和建筑节能检测机构对外墙节能构造现场实体检验、建筑外窗气密性现场实体检测、建筑设备工程系统节能性检测等。
	
	
	

	
	
	6
	施工单位：1.要求编制绿色建筑专项施工方案；2.要求按照施工图设计文件进行施工；3.要求使用符合施工图设计文件要求的建筑材料、建筑构配件和设施设备。
	
	
	

	
	
	7
	监理单位：1.要求按照规定编制绿色建筑专项监理方案；2.要求对施工单位按照施工图设计文件和绿色建筑标准进行
	
	
	

	
	
	8
	建设单位：1.要求按规定进行建筑节能、绿色建筑专项验收；2.未进行绿色建筑专项验收或者绿色建筑专项验收不合格的，不得出具竣工验收合格报告。
	
	
	


检查部门：              检查参加人员：                  检查时间：
1

